**Крепежная ножка FUI 100**

Крепежные ножки для монтажа вентиляторов DAR/DAR Ex на стенах, потолках или консолях.

Эпоксидное покрытие для защиты от атмосферных воздействий.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FUI 100 |
| Материал: | Стальной лист с эпоксидным покрытием |
| Цвет: | серого цвета |
| Вес: | 4,7 kg |
| Масса с упаковкой: | 4,7 kg |
| Ширина: | 1.000 mm |
| Высота: | 246 mm |
| Глубина: | 40 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.000 mm |
| Высота с упаковкой: | 246 mm |
| Глубина с упаковкой: | 40 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799732297 |
| Номер артикула: | 0073.0229 |

Изготовитель: MAICO

FUI 100 Крепежная ножка