**Элемент для откосов Duo LE**

Элемент для монтажа на оконный откос.

Требуется в качестве необходимой принадлежности при монтаже на оконный откос.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | Duo LE |
| Объёмный расход: | 60 m³/h |
| Материал: | Алюминий |
| Цвет: | Алюминий без лакокрасочного покрытия |
| Вес: | 2,16 kg |
| Масса с упаковкой: | 2,79 kg |
| Ширина: | 920 mm |
| Высота: | 410 mm |
| Глубина: | 64 mm |
| Ширина с упаковкой: | 1.020 mm |
| Высота с упаковкой: | 460 mm |
| Глубина с упаковкой: | 110 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799930877 |
| Номер артикула: | 0093.0087 |

Изготовитель: MAICO

Duo LE Элемент для откосов