**Контрфланец GF 40**

Контрфланец для соединения вентилятора и воздуховода.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | GF 40 |
| Материал: | Сталь, оцинкованная |
| Вес: | 1,55 kg |
| Масса с упаковкой: | 1,6 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 400 mm |
| Ширина: | 460 mm |
| Высота: | 460 mm |
| Глубина: | 6 mm |
| Ширина с упаковкой: | 460 mm |
| Высота с упаковкой: | 460 mm |
| Глубина с упаковкой: | 6 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799560067 |
| Номер артикула: | 0056.0006 |

Изготовитель: MAICO

GF 40 Контрфланец