**Датчик температуры NTC 15**

Датчик температуры с насадкой для выключения прибора при температуре приточного воздуха ниже 10°C при использовании регистра горячей воды.

Необходим согласно требованиям Института пассивного домостроения для защиты опционального регистра горячей воды, например WRH 12-1, на линии приточного воздуха.

Принадлежности для вентиляционного прибора WS 170 с рекуперацией тепла.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | NTC 15 |
| Вес: | 0,05 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,05 kg |
| Ширина: | 200 mm |
| Высота: | 80 mm |
| Глубина: | 100 mm |
| Ширина с упаковкой: | 200 mm |
| Высота с упаковкой: | 20 mm |
| Глубина с упаковкой: | 100 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Подходит для продуктов: | WS 170... |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799578338 |
| Номер артикула: | 0157.0833 |

Изготовитель: MAICO

NTC 15 Датчик температуры