**Шумоглушитель, для установки на выбросе SDA 50**

Шумоглушитель для снижения уровня шума крышных вентиляторов ERD, DRD со стороны напора.

Со звукоизолированными кулисами из водоотталкивающего и не горючего материала.

Простой монтаж - возможно также как дополнение.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SDA 50 |
| Место установки: | Крыша |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Подходит для номинального диаметра: | 500 mm |
| Температура окружающей среды: | 100 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Номер артикула: | 0092.0392ALT |

Изготовитель: MAICO

SDA 50 Шумоглушитель, для установки на выбросе