**Защитная решетка со стороны всасывания SGEI K 28**

Круглая защитная решетка согласно стандарту ISO 10615.

Из стали для вентиляторов серии GRK R / GRK R Ex.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | SGEI K 28 |
| Материал: | Сталь |
| Цвет: | серебряный |
| Вес: | 0,3 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,3 kg |
| Типоразмер: | 280 mm |
| Ширина: | 280 mm |
| Высота: | 14 mm |
| Глубина: | 2,4 mm |
| Ширина с упаковкой: | 280 mm |
| Высота с упаковкой: | 14 mm |
| Глубина с упаковкой: | 2,4 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799734642 |
| Номер артикула: | 0073.0464 |

Изготовитель: MAICO

SGEI K 28 Защитная решетка со стороны всасывания