**Внутренние решётки MLG 35**

Внутренняя решётка для приточной и вытяжной вентиляции.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | MLG 35 |
| Направление воздуха: | Приточная вентиляция / Вытяжная вентиляция |
| Макс. скорость потока: | 2 m/s |
| Место установки: | Стена |
| Материал: | Листовая сталь |
| Материал корпуса: | Листовая сталь, покрытая лаком горячей сушки |
| Цвет: | белый |
| Вес: | 1,72 |
| Подходит для номинального диаметра: | 350 mm |
| Живое сечение: | 650 cm² |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799510642 |
| Номер артикула: | 0151.0064 |

Изготовитель: MAICO

MLG 35 Внутренние решётки