**Ремонтный выключатель RS MDR40/45**

Характеристики

Запасной ремонтный выключатель для MDR-(PG) 40 & 45 EC.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | RS MDR40/45 |
| Вес: | 0,1 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,15 kg |
| Ширина: | 45 mm |
| Высота: | 114 mm |
| Глубина: | 37 mm |
| Ширина с упаковкой: | 80 mm |
| Высота с упаковкой: | 115 mm |
| Глубина с упаковкой: | 80 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | E |
| GTIN (EAN): | 4012799101581 |
| Номер артикула: | E157.1635.0000 |

Изготовитель: MAICO

RS MDR40/45 Ремонтный выключатель