**Асимметричный переходник с роликовым кольцевым уплотнением USA 150-80**

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | USA 150-80 |
| Вид монтажа: | Скрытый монтаж |
| Температура окружающей среды: | 60 °C |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | К |
| GTIN (EAN): | 4012799554998 |
| Номер артикула: | 0055.0499 |

Изготовитель: MAICO

USA 150-80 Асимметричный переходник с роликовым кольцевым уплотнением