**Крепежная ножка FUR 16S/20/25**

Крепежные ножки для монтажа вентиляторов ERR на стенах, потолках или консолях.

Технические данные

|  |  |
| --- | --- |
| Артикул: | FUR 16S/20/25 |
| Место установки: | Стена / Потолок |
| Материал: | Листовая сталь, оцинкованная |
| Вес: | 0,47 kg |
| Масса с упаковкой: | 0,49 kg |
| Подходит для номинального диаметра: | 160 mm / 200 mm / 250 mm |
| Ширина: | 395 mm |
| Высота: | 83 mm |
| Глубина: | 80 mm |
| Ширина с упаковкой: | 220 mm |
| Высота с упаковкой: | 40 mm |
| Глубина с упаковкой: | 90 mm |
| Упаковочный комплект: | 1 штук |
| Ассортимент: | C |
| GTIN (EAN): | 4012799360889 |
| Номер артикула: | 0036.0088 |

Изготовитель: MAICO

FUR 16S/20/25 Крепежная ножка